Srerilisaatori 360B KASUTUSJUHEND

Tallinn 20-04-22

1. Taimeri seadmiseks vajutage ..MENU,, nuppu.

Iga nuppu ..Timer settings.. vajutusega lisandub 5 minutit

Samamoodi iga nuppu ..Reduce temperature /time,, vajutusega aeg väheneb 5 minuti võrra.

Maksimaalne tööaeg on 90 minutit.

1. Temperatuuri seadmiseks vajutage nuppu ,, Temperature control,, ja näidik näitab vilkuva numbrit 75. Iga nuppu ,,time settings,, vajutusega lisandub 5 C graadi. Maksimaalne temperatuur on 250 kraadi C.

Seadke sobiv temperatuur. Peale 5 vilkumist läheb sterilisaator automaatreziimile.

1. Nuppu ,,menu,, vajutusel näitab seade kui palju minutit teie olete seadnud.
2. Seade väljalülitamiseks või sisestatud temperatuuri-aja tühistamiseks vajutage nuppu

,, Reset key,,

www.tipsi.net